**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач КГП на ПХВ**

 **«Городская поликлиника № 36»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тілеген Г. Ө**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 год**

**Протокол подведения итогов закупа способом запроса ценовых предложений по закупу лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 36» УОЗ г.Алматы № 3**

**г.Алматы 31.03.2023г**

1.Повестка дня:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупу запроса ценовых предложений лекарственных средств профилактических (иммунобиологических , диагностических ) препаратов , изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг.

2.Постановили:

1. Определить победителей и заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующим порядке:

 В Соответствии Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила). «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»,

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед.изм** | **Кол-во, шт.** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** | **ТОО Самрук Элит** |
| **11** | **Аппарат магнитотерпии универсальный** | Аппарат магнитотерапии универсальный предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне частот, модуляций, напряженности поля.Аппарат может применяться в области физической медицины, лечебной физкультуры, ортопедии, при амбулаторном лечении пациентов с болью.Преимущества аппарата: Интеллектуальная система идентификации подключенных индукторов; Большой диапазон задаваемых параметров: индукция, частота, форма импульсов; Возможность создания индивидуальных программ лечения; Широкий спектр использования: физиотерапия, стоматология, урология;Максимальная напряженность магнитного поля на поверхности индукторов, мТл -80.Запрограммированные режимы лечения, шт 11Возможность создания индивидуальных режимов лечения Наличие.Вид тока постоянный, синусоидальный, импульсныйФорма несущих импульсов прямоугольная,пилообразная, колоколообразнаяФорма модулирующего сигнала пилообразная, прямоугольная, треугольная, ступенчатаяВиды бегущей волны поступательное, поступательное с изменением полярности, поступательно-возвратное,поступательно-возвратное с изменением полярностиРегулировка магнитной индукции ступенями, % 25; 50; 75; 100 Частота генерации несущих импульсов, Гц 50; 100Частота модуляции несущих импульсов, Гц 0,5; 1; 5; 10Скважность импульсов 1:1; 1:2; 1:5; 1:10Коэффициент модуляции,% 0; 25; 50; 75; 100Частота переключения индукторов в режиме бегущей волны, Гц 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 Диапазон установки таймера, мин 0 ÷ 99Напряжение питания аппарата, В 220Частота питания аппарата, Гц 50Потребляемая мощность, не более ВА 50 120Управление Жидкокристаллический дисплейГабариты, мм (390 х 270 х 174) ± 10%Масса (без индукторов), кг 8**Минимальная рабочая комплектация:**Электронный блок-1 штГибкий индуктородержатель-2 штРучка-держатель для индукторов №№1,2-2 штИндуктор №1 (с рабочей поверхностью 122 см²)-2штИндуктор №2 (с рабочей поверхностью 78 см²) -2шт Индуктор №3(с рабочей поверхностью 50 см²) -2штИндуктор №4(внутриполостной)-1штИндуктор №5 (поясничный; для бегущей волны-1штСоединительный кабель-2штИндикатор наличия магнитного поля-1 штВ наличие регистрационное удостоверениеВ наличие руководство по эксплуатации**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц:** Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | **шт** | **1** | **1 614 000** | **1 614 000** | 1614000 |
| **22** | **Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности** | Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Дисплей, отражающий управление, индикацию и контроль работы аппарата.Автоматическая подстройка мощности на заданном уровне в широком диапазоне изменения вносимой пациентом нагрузки. Рабочая частота аппарата, МГц 27,12Количество ступеней регулировки выходной мощности не менее 7Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт (10; 15; 20; 30; 40; 50; 60)(наличие всех показателей). Время установления рабочего режима не более 1 мин. Время работы аппарата в продолжительном режиме не менее 6 чДиапазон установки таймера От 1 до 99 минНапряжение питания аппарата Не более 220 ВПотребляемая мощность Не более 250 В·АГабаритные размеры электронного блока не более (421х285х170) мм. Масса с электродами и электрододержателями, кг, не более 10кг**Комплект поставки:** Электронный блок- 1 шт- диаметром не более 50 мм;- 2 шт- диаметром не менее 80 мм;- 2шт- диаметром не менее 120 мм- 2 штЭлектрододержатель в сборе- 2 штИндикатор наличия ВЧ-поля- 1штВ наличие регистрационное удостоверениеВ наличие руководство по эксплуатацииУсловия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | **шт** | **1** | **1 522 000** | **1 522 000** | 1521900 |
| **33** | **Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный** | Аппарат ультразвуковой терапии предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний в целях воздействия ими на отдельные участки тела.Дисплей, отражающий управление, индикацию и контроль работы аппарата. Возможность обеспечения контроля наличия контакта между УЗ излучателем и телом пациента. Автоматическая подстройка мощности генерации аппарата при смене УЗ излучателей с разными эффективными площадями. Частота ультразвуковых колебаний 0,88 МГц и 2,64 МГц (наличие всех показателей). Излучатели в комплекте не менее 2 штук. Режим работы непрерывный и импульсный. Интенсивность эффективных ультразвуковых колебаний 0,05 и 0,2 и 0,4 и 0,7 и 1 Вт/см² (наличие всех показателей). Время установления рабочего режима не более 1 мин. Время работы в продолжительном режиме не менее 6 ч. Таймер 2 и 4 и 6 и 8 и 10 и 12 мин (наличие всех показателей). Номинальное напряжение Не более 220 В. Потребляемая мощность не более 50 Вт. Габаритные размеры не более (260 х 100 х 215) мм. Масса не более 3 кг.**Комплект поставки:**Электронный блок- 1 штСменные излучатели:площадью 1см2- 1 штплощадью 4см2- 1 штСоединительный кабель-1 штВ наличие регистрационное удостоверениеВ наличие руководство по эксплуатацииУсловия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | **шт** | **1** | **1 607 600** | **1 607 600** | 1607580 |

3. Для участия в поставке лекарственных средств и медицинских изделий ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

1.ТОО «САМРУК ЭЛИТ» г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13, к1В, н.п 209, офис 303

4. Организатор закупок лекарственных средств и медицинских изделий КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 36» Управления общественного здоровья города Алматы, по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений,

РЕШИЛ признать победителем:

5. По лотам №1, 2, 3 ТОО «САМРУК ЭЛИТ» г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13, к1В, н.п 209, офис 303

6. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 36» Управления общественного здоровья города Алматы, в установленные сроки отправить победителям договора, согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее - Правила). «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

Председатель комиссии-Заместитель главного врача Мусаева Х.Т

 Заместитель председателя –Главная медсестра Айзези М.А

 Главный бухгалтер – Иманбекова У.Р

 Секретарь: Бухгалтер по ГЗ – Ибрашева Н.Н.

 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

 При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

 В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.